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Ausschreibungstext
ENERENT ERKSG7IV | 7 kW Kaltwassersätze bis 20 kW

ENERENT Kaltwassersatz ERKSG7I - 7 kW Kühlleistung im flexiblen Split-System

Effiziente Kühlung für temporäre und professionelle Anwendungen

Der ENERENT Kaltwassersatz ERKSG7I ist ein leistungsstarkes Split-Klimagerät mit 7 kW Kühlleistung und eignet sich ideal für temporäre oder mobile Kühlaufgaben. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird zuverlässig an einen externen Wärmetauscher abgeführt - für eine effektive Kühlung ohne zusätzliche Wärmebelastung im Innenraum.

Flexibles System mit einfacher Installation

Die Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit erfolgt über flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardlänge beträgt 10 Meter und kann auf bis zu 30 Meter erweitert werden, was maximale Flexibilität bei der Aufstellung ermöglicht. Der drehzahlgeregelte Ventilator der Inneneinheit sorgt für einen gleichmäßigen, zugarmen Luftstrom und erhöht den Komfort im Einsatz.

Komfortable Regelung leiser Betrieb

Dank der variablen Drehzahlregelung lässt sich der gekühlte Luftvolumenstrom präzise anpassen. So wird eine effiziente Kühlung bei gleichzeitig angenehmer Luftverteilung gewährleistet - ideal für sensible Bereiche wie Labore, IT-Räume oder medizinische Einrichtungen.

Einsatzgebiete des ERKSG7I


	Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
	Prozess- und Industriekühlung
	Events, Zelte und Hallen
	Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
	Ladenlokale, Wohngebäude und gewerbliche Räume
	Labore und Krankenhäuser
	Chemie- und Pharmaindustrie
	IT-, MSR- und Rechenzentrumstechnik
	TGA und Facility Management


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERKSG7I


	7 kW Kühlleistung: Leistungsstarke Kühlung für vielseitige Anwendungen
	Split-System: Abführung der Abwärme über externen Wärmetauscher
	Flexible Verbindung: 10 m Standard, verlängerbar bis 30 m
	Schnellkupplungen: Einfache, schnelle und sichere Installation
	Drehzahlgeregelter Ventilator: Zugfreie und bedarfsgerechte Luftverteilung
	Leiser Betrieb: Ideal für sensible Einsatzbereiche
	Hohe Mobilität: Perfekt für temporäre und wechselnde Einsatzorte


Setzen Sie auf den ENERENT Klimasplitgerät ERKSG7I - die zuverlässige, flexible und professionelle Lösung für mobile Kühlung in Industrie, Gewerbe und Technik.


	Kaltwassersätze bis 20 kW (RG Verkauf bis 40 kW)
	Artikel-Nr.

	Klimasplitgerät 7 kW  Kompressor Innen- Lüfter Außeneinheit
	ERKSG7IV

	Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m DN15  Schnellkupplung für ERKSG7I
	ERZVL1510SKV

	Service
	Artikel-Nr.

	Versandkosten Palette Palettenversand
	ERSDL-0069

	Expresszuschlag Stückgut ERSDL-0059
	ERSDL-0059
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