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Ausschreibungstext
ENERENT ERDCO1500M | 1500 kg/h Dampferzeuger

ENERENT Mobiler Dampfcontainer ERDCO1500M – Leistungsstarker Schnelldampferzeuger im Container
 

Mobile Dampferzeugung im Container für autarke Anwendungen

Der ENERENT mobile Dampfcontainer ERDCO1500M ist ein sofort betriebsbereiter Schnelldampferzeuger in Containerbauweise, entwickelt für den mobilen und autarken Einsatz. Die containerisierte Ausführung ermöglicht eine besonders robuste, wettergeschützte und platzsparende Installation – ideal für temporäre oder notfallmäßige Dampfanwendungen in Industrie und Versorgung.

Komplett ausgestattet für den professionellen Betrieb

Die Anlage verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung für einen sicheren, effizienten und automatisierten Betrieb. Dazu zählen ein Wasserservicemodul, eine integrierte Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, eine Automatikstarteinrichtung für selbstständigen Betrieb und Außerbetriebnahme, eine Wasserprobekühleinrichtung sowie eine automatische Chemikaliendosierung. So wird eine konstant hohe Dampfqualität bei minimalem Bedienaufwand gewährleistet.

Modernste Technik undamp; maximale Betriebssicherheit

Alle mobilen Dampfcontainer von ENERENT werden nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt und mit Kesseln sowie Komponenten namhafter Hersteller ausgestattet. Durch kontinuierliche Überwachung, regelmäßige Wartung und umfassende Qualitätskontrollen garantieren wir einen zuverlässigen, effizienten und umweltverträglichen Betrieb – auch bei Dauer- oder Hochlastanwendungen.

Einsatzgebiete des ERDCO1500M


	Not- und Ersatzdampferzeugung bei Anlagenstillstand
	Prozessdampf für Industrie und Fertigung
	Chemie- und Pharmaindustrie
	Lebensmittelindustrie und Hygienereinigung
	Energie- und Versorgungstechnik
	TGA und Facility Management
	Wartungs-, Reparatur- und Revisionsarbeiten


 

Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERDCO1500M


	Mobiler Schnelldampferzeuger: Sofort betriebsbereit im Container
	Autarker Betrieb: Unabhängig einsetzbar an wechselnden Standorten
	Komplett ausgestattet: Wasseraufbereitung, Härteüberwachung undamp; Chemikaliendosierung
	Automatikbetrieb: Selbstständiger Start und Abschaltung
	Robuste Containerbauweise: Wettergeschützt und langlebig
	Hohe Betriebssicherheit: Modernste Technik und geprüfte Markenkomponenten
	Zuverlässig undamp; umweltverträglich: Für professionelle Industrieanwendungen
	Geringer Bedienaufwand: Vollautomatisierte Prozesse für maximale Effizienz


 

Setzen Sie auf den ENERENT mobilen Dampfcontainer ERDCO1500M – die leistungsstarke, sichere und flexible Lösung für mobile Dampferzeugung im industriellen und technischen Umfeld.

Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Dampferzeuger (RG Miete 310 bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERDCO1500M-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERDCO1500M-T7

	Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete  Verbindungsleitung 10m 2" Flansch Dampf
	ERZVL5010KBM-T7

	Tagesmiete Verbindungsleitung  10m 1" Storz D Dampf Kondensat
	ERZVL2510KBM-T7

	Tagesmiete  Verbindungsleitung 10m 1" Storz D
	ERZVL2510SDM-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 32A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK3220CEM-T7

	Tagesmiete  Abgasschalldämpfer DN400
	ERZSD400M-T7

	Tagesmiete ab 30 Tagen  Mobiler Heizöltank 5.000 Liter
	ERZTA5000M-T30

	Tagesmiete  Mobiler Heizöltank 5.000 Liter
	ERZTA5000M-T7

	Tagesmiete ab 30 Tagen  Mobiler Heizöltank 10.000 Liter
	ERZTA10000M-T30

	Tagesmiete  Mobiler Heizöltank 10.000 Liter
	ERZTA10000M-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung Heizöl EL  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0010

	Brennstoffversorgung HVO100  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0008

	Fernüberwachung Digital ERSFU-0002
	ERSFU-0002-T7

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Dampfcontainer 1500 kg/h
	ERSHUDCO1500-T7

	Servicepauschale  Dampfcontainer 1500 kg/h
	ERSSPDCO1500

	Erstversorgung Heizöl 200 l  um Festpreis je Liter
	ERSFU-0015-200
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