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Ausschreibungstext
ENERENT ERHCO2500M | 2500 kW Heizcontainer

Heizcontainer ERHCO2500 - Hohe Leistung für Industrie und Fernwärme

2.500 kW Heizleistung für anspruchsvolle Projekte

Der mobile Heizcontainer ERHCO2500 bietet eine leistungsstarke und flexible Wärmeversorgung mit 2.500 kW Heizleistung. Entwickelt für Fernwärmeanwendungen, industrielle Prozesswärme oder den Objektbau, ist er die ideale Lösung für temporäre oder dauerhafte Heizprojekte. Dank der modularen Bauweise lassen sich mehrere Einheiten problemlos kombinieren, um noch größere Wärmeanforderungen abzudecken.

Typische Einsatzbereiche

Der Heizcontainer ERHCO2500 ist in verschiedensten Branchen und Anwendungen gefragt:


	Fernwärmeversorgung für Wohn- und Gewerbegebiete
	Industrieheizung und Prozesswärme für Produktionsanlagen
	Heizlösung für Großbaustellen und Objektbau
	Überbrückungslösung bei Sanierung oder Ausfall von Heizsystemen
	Event- und Zeltheizung bei Großveranstaltungen


Vorteile des Heizcontainers ERHCO2500

Der ERHCO2500 überzeugt mit höchster Effizienz, flexibler Anpassung und einfacher Installation:


	Hohe Leistung: 2.500 kW für anspruchsvolle Heizanforderungen
	Modular erweiterbar: Mehrere Einheiten lassen sich kombinieren
	Flexibel anpassbar: Individuelle Ausstattung mit Zusatztanks oder Wärmetauschern
	Schnelle Inbetriebnahme: Transportfertig geliefert und sofort einsatzbereit
	Effiziente Wärmeversorgung: Wirtschaftlich und umweltfreundlich


Flexibilität dank durchdachter Bauweise

Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.

Mit dem ERHCO2500 setzen Sie auf eine leistungsstarke, wirtschaftliche und flexible Heizlösung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden kann - ideal für Fernwärme, Industrie und Großprojekte.

Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Heizcontainer (RG Miete 310 bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERHCO2500M-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERHCO2500M-T7

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete Verbindungsleitung  10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl
	ERZVL10010FM-T7

	Tagesmiete  Abgasschalldämpfer DN450
	ERZSD450M-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 63A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK6320CEM-T7

	Tagesmiete Verteiler DN100 PN16  Flansch auf 4x DN65 Storz C
	ERZVT100FL4SCM7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung Heizöl EL  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0010

	Brennstoffversorgung HVO100  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0008

	Fernüberwachung Digital ERSFU-0002
	ERSFU-0002-T7

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Heizcontainer 2500 kW
	ERSHUHCO2500-T7

	Servicepauschale  Heizcontainer 2500 kW
	ERSSPHCO2500

	Erstversorgung Heizöl 800 l  um Festpreis je Liter
	ERSFU-0015-800
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