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Ausschreibungstext
ENERENT ERHCO2500V | 2.500 kW Heizcontainer

Heizcontainer ERHCO2500 - Hohe Leistung für Industrie und Fernwärme

2.500 kW Heizleistung für anspruchsvolle Projekte

Der mobile Heizcontainer ERHCO2500 bietet eine leistungsstarke und flexible Wärmeversorgung mit 2.500 kW Heizleistung. Entwickelt für Fernwärmeanwendungen, industrielle Prozesswärme oder den Objektbau, ist er die ideale Lösung für temporäre oder dauerhafte Heizprojekte. Dank der modularen Bauweise lassen sich mehrere Einheiten problemlos kombinieren, um noch größere Wärmeanforderungen abzudecken.

Typische Einsatzbereiche

Der Heizcontainer ERHCO2500 ist in verschiedensten Branchen und Anwendungen gefragt:


	Fernwärmeversorgung für Wohn- und Gewerbegebiete
	Industrieheizung und Prozesswärme für Produktionsanlagen
	Heizlösung für Großbaustellen und Objektbau
	Überbrückungslösung bei Sanierung oder Ausfall von Heizsystemen
	Event- und Zeltheizung bei Großveranstaltungen


Vorteile des Heizcontainers ERHCO2500

Der ERHCO2500 überzeugt mit höchster Effizienz, flexibler Anpassung und einfacher Installation:


	Hohe Leistung: 2.500 kW für anspruchsvolle Heizanforderungen
	Modular erweiterbar: Mehrere Einheiten lassen sich kombinieren
	Flexibel anpassbar: Individuelle Ausstattung mit Zusatztanks oder Wärmetauschern
	Schnelle Inbetriebnahme: Transportfertig geliefert und sofort einsatzbereit
	Effiziente Wärmeversorgung: Wirtschaftlich und umweltfreundlich


Flexibilität dank durchdachter Bauweise

Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.

Mit dem ERHCO2500 setzen Sie auf eine leistungsstarke, wirtschaftliche und flexible Heizlösung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden kann - ideal für Fernwärme, Industrie und Großprojekte.


	Heizcontainer (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Mobiler Heizcontainer 2500 kW ERHCO2500
	ERHCO2500V

	Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m DN100 PN16  Flansch Edelstahl
	ERZVL10010FV

	Abgasschalldämpfer DN450 ERZSD450
	ERZSD450V

	Elektrokabel 63A 400V 10m  Anschluss CEE
	ERZEK6310CEV

	Elektrokabel 63A 400V 20m  Anschluss CEE
	ERZEK6320CEV

	Service
	Artikel-Nr.

	Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen
	ERSFU-0013-T7

	Transportkostenpauschale  für Heizzentralen und Container
	ERSDL-0007
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