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Ausschreibungstext
ENERENT ERHCO600FGM | 600 kW Heizcontainer

Mobiler Heizcontainer ENERENT ERHCO600FG - 550 kW Flüssiggas-Heizcontainer
 

Effiziente Wärmeversorgung mit umweltfreundlichem Flüssiggas

Der ENERENT ERHCO600FG Heizcontainer in Leichtbauweise fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger. Mit einer Leistung von 550 kW und dem Betrieb mit Flüssiggas bietet er eine umweltfreundliche, flexible und leistungsstarke Heizalternative für verschiedene Einsatzbereiche. In dieser Anlage ist kein Tank integriert, sodass hier ein externer Flüssiggas-Tank erforderlich ist.

Autark und sofort einsatzbereit

Dieser mobile Flüssiggas-Heizcontainer ist komplett ausgestattet und ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zum Lieferumfang gehören:


	Komplette Heiztechnik mit integrierter Brenner- und Regelungstechnik
	Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin für sicheren Abgasabzug
	Verbindungsschläuche und Kupplungen für eine flexible Installation


Einsatzbereiche des ERHCO600FG

Der ENERENT ERHCO600FG Heizcontainer eignet sich perfekt für folgende Anwendungen:


	Sanierungen und Modernisierungen in Wohn- und Gewerbeobjekten
	Notfälle bei Heizungsausfall
	Baustellenbeheizung und Estrichtrocknung
	Flexible Wärmelösungen in Gewerbe und Industrie


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERHCO600FG


	Flüssiggasbetrieb - umweltschonend und flexibel
	Effizienter Brenner für wirtschaftlichen Betrieb
	Plug-and-Play - sofort betriebsbereit
	Robuste Technik für den Dauereinsatz


Schnelle Lieferung und sofort betriebsbereit

Dank kurzfristiger Verfügbarkeit ist der ENERENT ERHCO600FG Heizcontainer schnell einsatzbereit. Vermeiden Sie Ausfallzeiten und setzen Sie auf eine zuverlässige und moderne Flüssiggas-Heizlösung.

Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Heizcontainer (RG Miete 310 bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERHCO600FGM-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERHCO600FGM-T7

	Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete  Verbindungsleitung 10m 3" Storz B
	ERZVL8010SBM-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK1620CEM-T7

	Tagesmiete  Abgasschalldämpfer DN400
	ERZSD400M-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT253M-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT256M-T7

	Tagesmiete  Mobiler Flüssiggastank 2,9 t
	ERZTA2900FGM-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung LPG Flüssiggas i inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0011

	Brennstoffversorgung Bio-LPG 65  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0009

	Fernüberwachung Digital ERSFU-0002
	ERSFU-0002-T7

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Heizcontainer 550 kW Flüssiggas
	ERSHUHCO600FG-7

	Servicepauschale  Heizcontainer 550 kW Flüssiggas
	ERSSPHCO600FG
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