

[image: Ein Bild, das Kreis, Kunst, Licht, Spirale enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.][image: Ein Bild, das Screenshot, Schrift, Kreis, Grafiken enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]






	

Ausschreibungstext
ENERENT ERKZE100CV | 100 kW Kaltwassersätze ab 25 bis 550 kW

ENERENT ERKZE100C - Mobile Kältezentrale mit 120 kW Kühlleistung
 

Kompakte Lösung für präzise Kälteversorgung

Die mobile Kältezentrale ERKZE100C ist ein moderner Kaltwassersatz mit einer Kühlleistung von 120 kW. Sie eignet sich ideal für den flexiblen Einsatz bei temporären Kühlaufgaben und überzeugt durch ihre kompakte Bauweise sowie wartungsarme Technik.

Effiziente Temperaturregelung in sensiblen Bereichen

Die ERKZE100C wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine präzise Temperaturregelung erforderlich ist. Besonders in der industriellen Fertigung sorgt der Kaltwassersatz für konstante Bedingungen bei der Maschinenkühlung - mit hoher Zuverlässigkeit und Genauigkeit.

Typische Einsatzgebiete der ERKZE100C

Die mobile Kältezentrale wird in vielen Branchen erfolgreich eingesetzt. Dazu zählen:


	Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
	Prozess- und Industriekühlung
	Event-, Zelt- und Hallenkühlung
	Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
	Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser
	Wohngebäude und gewerbliche Räume
	Chemie- und Pharmaindustrie
	IT- und MSR-Technik
	Maschinen und Rechenzentren
	Technische Gebäudeausrüstung (TGA) u. Facility Management


Vielseitig und energieeffizient

Kaltwassersätze wie der ERKZE100C bieten eine zuverlässige Lösung zur Klimatisierung oder Prozesskühlung - flexibel einsetzbar und besonders energieeffizient. Durch luftgekühlte Technologie ist keine externe Wasserversorgung nötig, was den Installationsaufwand reduziert und die Betriebssicherheit erhöht.


	Kaltwassersätze ab 25 bis 550 kW (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Mobile Kältezentrale 100 kW ERKZE100
	ERKZE100CV

	Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m 1"  Bajonettverschluss
	ERZVL2510GKV

	Verbindungsleitung 10m 2" Bauer ERZVL5010B
	ERZVL5010BV

	Elektrokabel 125A 400V 10m  Anschluss CEE
	ERZEK12510CV

	Elektrokabel 125A 400V 20m  Anschluss CEE
	ERZEK12520CV

	Verteiler 2" Storz C auf 3x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT253V

	Verteiler 2" Storz C auf 6x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT256V

	Service
	Artikel-Nr.

	Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen
	ERSFU-0013-T7

	Transportkostenpauschale für  Kaltwassersätze und Wärmepumpen
	ERSDL-0070
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