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Ausschreibungstext
ENERENT ERZLD150M | 150 kW Warmlufterzeuger

Mobiler Warmlufterzeuger ENERENT ERZLD150 - 150 kW
 

Leistungsstarke Warmluft für schnelle und effiziente Beheizung

Der ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 liefert mit 150 kW Heizleistung kraftvolle Warmluft zur schnellen Erwärmung von Räumen, Baustellen, Lagerhallen oder Veranstaltungsbereichen. Dank seiner mobilen Bauweise lässt sich das Gerät flexibel einsetzen und sorgt überall dort für zuverlässige Wärme, wo sie kurzfristig oder temporär benötigt wird.

Direkte Warmluft dank Hochleistungsgebläse

Ausgestattet mit einem Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft gezielt dorthin geleitet werden, wo sie benötigt wird. Dadurch eignet sich der direktbefeuerte Warmlufterzeuger ideal für großflächige Bereiche und hohe Luftvolumenströme – perfekt für die schnelle Beheizung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die Brennstoffversorgung erfolgt über einen externen Öltankbehälter.

Autarkes Heizsystem mit hoher Sicherheit

Der ERZLD150 ist ein direktbefeuertes Heizsystem (Heizkanone) und arbeitet autark. Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt, sobald das Brenner- oder Ölförderaggregat stillsteht, und sorgt so für maximale Betriebssicherheit. Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Temperatur komfortabel zu regeln.

Einsatzgebiete des ERZLD150


	Baustellen und Rohbauten
	Lager- und Produktionshallen
	Zelte und Veranstaltungsbereiche
	Werkstätten und Industrieflächen
	Not- und Ersatzheizung bei Kälteperioden
	Landwirtschaftliche Anwendungen


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZLD150


	150 kW Heizleistung: Hohe Wärmeleistung für große Flächen
	Direktbefeuertes System: Sofortige, effektive Warmluft
	Hochleistungsradialgebläse: Zielgerichtete Luftverteilung
	Mobiles Gerät: Flexibel einsetzbar an wechselnden Standorten
	Beheizter Ölfilter: Sicherer Start auch bei Frost
	Außenaufstellung möglich: Wetterunabhängiger Betrieb
	Autarker Betrieb: Keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich
	Hohe Sicherheit: Elektromagnetisches Ventil gegen Ölaustritt
	Optionales Raumthermostat: Komfortable Temperaturregelung


Setzen Sie auf den ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 – die leistungsstarke, mobile und zuverlässige Lösung für schnelle Warmluftversorgung auf Baustellen, in Hallen und bei temporären Einsätzen.

Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Warmlufterzeuger (RG Miete 110 bis 300 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERZLD150M-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERZLD150M-T7

	Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete  Luftschlauch 525mm, 7,6m
	ERZLS5007AM-T7

	Tagesmiete Elektrokabel 16A  230V 20m Anschluss Schutzkontakt
	ERZEK1620SSM-T7

	Tagesmiete Elektrokabel 16A 230V  20m Anschluss Schutzk. 3-fach Kuppl.
	ERZEK1620S3M-T7

	Tagesmiete  Raumthermostat mit 10m Kabel
	ERZSO10RTM-T7

	Tagesmiete ab 30 Tagen  Mobiler Heizöltank 1.000 Liter
	ERZTA1000M-T30

	Tagesmiete  Mobiler Heizöltank 1.000 Liter
	ERZTA1000M-T7

	Tagesmiete ab 30 Tagen  Mobiler Heizöltank 3.000 Liter
	ERZTA3000M-T30

	Tagesmiete  Mobiler Heizöltank 3.000 Liter
	ERZTA3000M-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung Heizöl EL  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0010

	Brennstoffversorgung HVO100  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0008

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Warmlufterzeuger 150 kW
	ERSHUZLD150-T7

	Servicepauschale  Warmlufterzeuger 150 kW
	ERSSPZLD150

	Erstversorgung Heizöl 100 l  um Festpreis je Liter
	ERSFU-0015-100
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