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Ausschreibungstext
ENERENT ERZLD150V | 150 kW Warmlufterzeuger

Mobiler Warmlufterzeuger ENERENT ERZLD150 - 150 kW
 

Leistungsstarke Warmluft für schnelle und effiziente Beheizung

Der ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 liefert mit 150 kW Heizleistung kraftvolle Warmluft zur schnellen Erwärmung von Räumen, Baustellen, Lagerhallen oder Veranstaltungsbereichen. Dank seiner mobilen Bauweise lässt sich das Gerät flexibel einsetzen und sorgt überall dort für zuverlässige Wärme, wo sie kurzfristig oder temporär benötigt wird.

Direkte Warmluft dank Hochleistungsgebläse

Ausgestattet mit einem Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft gezielt dorthin geleitet werden, wo sie benötigt wird. Dadurch eignet sich der direktbefeuerte Warmlufterzeuger ideal für großflächige Bereiche und hohe Luftvolumenströme – perfekt für die schnelle Beheizung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die Brennstoffversorgung erfolgt über einen externen Öltankbehälter.

Autarkes Heizsystem mit hoher Sicherheit

Der ERZLD150 ist ein direktbefeuertes Heizsystem (Heizkanone) und arbeitet autark. Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt, sobald das Brenner- oder Ölförderaggregat stillsteht, und sorgt so für maximale Betriebssicherheit. Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Temperatur komfortabel zu regeln.

Einsatzgebiete des ERZLD150


	Baustellen und Rohbauten
	Lager- und Produktionshallen
	Zelte und Veranstaltungsbereiche
	Werkstätten und Industrieflächen
	Not- und Ersatzheizung bei Kälteperioden
	Landwirtschaftliche Anwendungen


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZLD150


	150 kW Heizleistung: Hohe Wärmeleistung für große Flächen
	Direktbefeuertes System: Sofortige, effektive Warmluft
	Hochleistungsradialgebläse: Zielgerichtete Luftverteilung
	Mobiles Gerät: Flexibel einsetzbar an wechselnden Standorten
	Beheizter Ölfilter: Sicherer Start auch bei Frost
	Außenaufstellung möglich: Wetterunabhängiger Betrieb
	Autarker Betrieb: Keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich
	Hohe Sicherheit: Elektromagnetisches Ventil gegen Ölaustritt
	Optionales Raumthermostat: Komfortable Temperaturregelung


Setzen Sie auf den ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 – die leistungsstarke, mobile und zuverlässige Lösung für schnelle Warmluftversorgung auf Baustellen, in Hallen und bei temporären Einsätzen.


	Warmlufterzeuger (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Warmlufterzeuger direktbefeuert  150 kW
	ERZLD150V

	Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Luftschlauch 525mm, 7,6m ERZLS5007
	ERZLS5007AV

	Raumthermostat mit 10m Kabel ERZSO10RT
	ERZSO10RTV

	Mobiler Heizöltank 1.000 Liter ERZTA1000
	ERZTA1000V

	Mobiler Heizöltank 3.000 Liter ERZTA3000
	ERZTA3000V

	Service
	Artikel-Nr.

	Versandkosten auf Anfrage
	ERSDL-VKA
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