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Ausschreibungstext
ENERENT ERZPU150M | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

Flexibel, zuverlässig und schnell einsetzbar

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für temporäre Heizlösungen und Baustellenbetrieb.

Frequenzgeregelte Technik für maximale Effizienz

Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch an die Bedingungen im angeschlossenen Rohrnetz an. So wird eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Umwälzung gewährleistet.

Integrierter Trockenlaufschutz

Ein Mindest-Druckwächter ist am Pumpenaggregat montiert und schützt die Anlage vor Schäden durch Trockenlauf.

Produktmerkmale auf einen Blick


	Elektronisch geregelte Pumpe
	Kompakte Bauweise
	Auch für Außenaufstellung geeignet
	Schneller Anschluss durch flexible Schläuche


Mietkonditionen:
· Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Umwälzpumpen (RG Miete bis 100 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERZPU150M-T7

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERZPU150M-T30

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete Verbindungsleitung  10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl
	ERZVL10010FM-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK1620CEM-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Umwälzpumpe 150 m3/h
	ERSHUZPU150-T7

	Servicepauschale  Umwälzpumpe 150 m3/h
	ERSSPZPU150
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