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Ausschreibungstext
ENERENT ERZPU150V | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

Flexibel, zuverlässig und schnell einsetzbar

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für temporäre Heizlösungen und Baustellenbetrieb.

Frequenzgeregelte Technik für maximale Effizienz

Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch an die Bedingungen im angeschlossenen Rohrnetz an. So wird eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Umwälzung gewährleistet.

Integrierter Trockenlaufschutz

Ein Mindest-Druckwächter ist am Pumpenaggregat montiert und schützt die Anlage vor Schäden durch Trockenlauf.

Produktmerkmale auf einen Blick


	Elektronisch geregelte Pumpe
	Kompakte Bauweise
	Auch für Außenaufstellung geeignet
	Schneller Anschluss durch flexible Schläuche



	Umwälzpumpen (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Umwälzpumpe 150 m3/h ERZPU150
	ERZPU150V

	Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m DN100 PN16  Flansch Edelstahl
	ERZVL10010FV

	Elektrokabel 16A 400V 10m  Anschluss CEE
	ERZEK1610CEV

	Elektrokabel 16A 400V 20m  Anschluss CEE
	ERZEK1620CEV

	Service
	Artikel-Nr.

	Versandkosten Palette Palettenversand
	ERSDL-0069
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