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Ausschreibungstext
ENERENT ERZPU50M | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50M – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

Effizient und flexibel in jeder Anwendung

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50M ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie ist ideal für temporäre Heizlösungen, Baustellen oder bei Systemerweiterungen.

Automatische Anpassung durch Frequenzregelung

Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch den Anforderungen des angeschlossenen Rohrnetzes an und sorgt so für einen optimalen Betrieb bei minimalem Energieverbrauch.

Integrierter Trockenlaufschutz

Ein Mindest-Druckwächter schützt die Pumpe zuverlässig vor Trockenlauf und erhöht so die Betriebssicherheit.

Produktvorteile der ERZPU50M


	Elektronisch geregelte Pumpe
	Kompakte Bauweise
	Auch für Außenaufstellung geeignet
	Schneller Anschluss durch flexible Schläuche


Mietkonditionen:
· Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Umwälzpumpen (RG Miete bis 100 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERZPU50M-T7

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERZPU50M-T30

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete Verbindungsleitung  10m DN65 PN16 Flansch Edelstahl
	ERZVL6510FLM-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK1620CEM-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Umwälzpumpe 50 m3/h
	ERSHUZPU50-T7

	Servicepauschale  Umwälzpumpe 50 m3/h
	ERSSPZPU50
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