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Ausschreibungstext
ENERENT ERZPU50V | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

Effizient und flexibel in jeder Anwendung

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie ist ideal für temporäre Heizlösungen, Baustellen oder bei Systemerweiterungen.

Automatische Anpassung durch Frequenzregelung

Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch den Anforderungen des angeschlossenen Rohrnetzes an und sorgt so für einen optimalen Betrieb bei minimalem Energieverbrauch.

Integrierter Trockenlaufschutz

Ein Mindest-Druckwächter schützt die Pumpe zuverlässig vor Trockenlauf und erhöht so die Betriebssicherheit.

Produktvorteile der ERZPU50


	Elektronisch geregelte Pumpe
	Kompakte Bauweise
	Auch für Außenaufstellung geeignet
	Schneller Anschluss durch flexible Schläuche



	Umwälzpumpen (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Umwälzpumpe 80 m3/h ERZPU50
	ERZPU50V

	Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m DN65 PN16  Flansch Edelstahl
	ERZVL6510FLV

	Elektrokabel 16A 400V 10m  Anschluss CEE
	ERZEK1610CEV

	Elektrokabel 16A 400V 20m  Anschluss CEE
	ERZEK1620CEV

	Service
	Artikel-Nr.

	Versandkosten Palette Palettenversand
	ERSDL-0069
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