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Ausschreibungstext
ENERENT ERZWT1000M | 1.000 kW Wärmetauscher

ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT1000M - Kompakte Lösung für flexible Wärmeübertragung

Effiziente Wärmeübertragung für mobile und stationäre Systeme

Der ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT1000 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher, der sich ideal für die flexible Einbindung in mobile oder stationäre Heiz- und Energiesysteme eignet. Durch die einfache Integration über flexible Schlauchleitungen ist das Gerät besonders schnell einsatzbereit und ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung zwischen Primär- und Sekundärkreislauf.

Schnell integriert vielseitig kombinierbar

Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt sich der ERZWT1000 problemlos mit ENERENT Energiezentralen kombinieren. Der integrierte Strangregulierventil erlaubt es, die Volumenströme auf der Sekundärseite präzise an das jeweilige Netz anzupassen - für optimale Effizienz und maximale Betriebssicherheit.

Kompakt, robust für den Außeneinsatz geeignet

Die kompakte Bauweise macht den Plattenwärmetauscher besonders platzsparend und transportfreundlich. Gleichzeitig ist der ERZWT1000 so ausgelegt, dass er auch für die Außenaufstellung geeignet ist und zuverlässig unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen arbeitet. Zudem kann er für verschiedene Druckbereiche und Medien eingesetzt werden, was ihn besonders flexibel in der Anwendung macht.

Einsatzgebiete des ERZWT1000M


	Mobile Heiz- und Energiezentralen
	Temporäre Heizlösungen auf Baustellen
	Industrie- und Prozesswärme
	TGA und Facility Management
	Not- und Ersatzheizsysteme
	Hydraulische Systemtrennung


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZWT1000M


	Kompakte Bauweise: Platzsparend und leicht integrierbar
	Schneller Anschluss: Flexible Schlauchleitungen für Plug Play
	Strangregulierventil: Präzise Anpassung der Volumenströme
	Vielseitig einsetzbar: Für verschiedene Druckbereiche und Medien
	Außenaufstellung möglich: Robust und wetterfest
	Kombinierbar: Optimal abgestimmt auf ENERENT Energiezentralen
	Hohe Effizienz: Zuverlässige Wärmeübertragung bei minimalen Verlusten


Setzen Sie auf den ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT1000 - die kompakte, flexible und professionelle Lösung für effiziente Wärmeübertragung in mobilen und stationären Energiesystemen.

Mietkonditionen:
· Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Wärmetauscher (RG Miete 310 bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERZWT1000M-T7

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERZWT1000M-T30

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete Verbindungsleitung  10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl
	ERZVL10010FM-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Plattenwärmetauscher 1000 kW
	ERSHUZWT1000-T7

	Servicepauschale  Plattenwärmetauscher 1000 kW
	ERSSPZWT1000
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