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Ausschreibungstext
ENERENT ERZWT300V | 300 kW Wärmetauscher

ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT300 - Kompakte Lösung für flexible Wärmeübertragung

Effiziente Wärmeübertragung für mobile und stationäre Systeme

Der ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT300 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher, der sich ideal für die flexible Einbindung in mobile oder stationäre Heiz- und Energiesysteme eignet. Durch die einfache Integration über flexible Schlauchleitungen ist das Gerät besonders schnell einsatzbereit und ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung zwischen Primär- und Sekundärkreislauf.

Schnell integriert vielseitig kombinierbar

Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt sich der ERZWT300 problemlos mit ENERENT Energiezentralen kombinieren. Der integrierte Strangregulierventil erlaubt es, die Volumenströme auf der Sekundärseite präzise an das jeweilige Netz anzupassen - für optimale Effizienz und maximale Betriebssicherheit.

Kompakt, robust für den Außeneinsatz geeignet

Die kompakte Bauweise macht den Plattenwärmetauscher besonders platzsparend und transportfreundlich. Gleichzeitig ist der ERZWT300 so ausgelegt, dass er auch für die Außenaufstellung geeignet ist und zuverlässig unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen arbeitet. Zudem kann er für verschiedene Druckbereiche und Medien eingesetzt werden, was ihn besonders flexibel in der Anwendung macht.

Einsatzgebiete des ERZWT300


	Mobile Heiz- und Energiezentralen
	Temporäre Heizlösungen auf Baustellen
	Industrie- und Prozesswärme
	TGA und Facility Management
	Not- und Ersatzheizsysteme
	Hydraulische Systemtrennung


Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZWT300


	Kompakte Bauweise: Platzsparend und leicht integrierbar
	Schneller Anschluss: Flexible Schlauchleitungen für Plug Play
	Strangregulierventil: Präzise Anpassung der Volumenströme
	Vielseitig einsetzbar: Für verschiedene Druckbereiche und Medien
	Außenaufstellung möglich: Robust und wetterfest
	Kombinierbar: Optimal abgestimmt auf ENERENT Energiezentralen
	Hohe Effizienz: Zuverlässige Wärmeübertragung bei minimalen Verlusten


Setzen Sie auf den ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT300 - die kompakte, flexible und professionelle Lösung für effiziente Wärmeübertragung in mobilen und stationären Energiesystemen.


	Wärmetauscher (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Mobiler Plattenwärmetauscher 300 kW ERZWT300
	ERZWT300V

	Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m 2" Storz C ERZVL5010SC
	ERZVL5010SCV

	Sicherungsschelle für  Verbindungsleitungen Storz C
	ERZVL50SSV

	Service
	Artikel-Nr.

	Versandkosten auf Anfrage
	ERSDL-VKA
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